### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.5 дБ / 0.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -86.7 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.0 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0027 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.014 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -83.0 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.013 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.02 | -0.32, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | -0.09, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.4 | -86.4
Мощность RMS, дБ (A) | -85.8 | -87.6
Пиковый уровень, дБ | -53.2 | -57.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.5 | +86.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +86.4 | +87.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0027 | +0.0028
Гармонические искажения + шум , % | +0.0122 | +0.0121
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0111 | +0.0110

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0135 | +0.0139
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0119 | +0.0119

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -82 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0128 | 0.0135
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0130 | 0.0137
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0133 | 0.0132