### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.6 дБ / -0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.11, +0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -80.1 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 80.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0028 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.028 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -81.5 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.028 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.91, +0.01 | -0.80, +0.11
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.01 | +0.05, +0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.0 | -79.4
Мощность RMS, дБ (A) | -79.8 | -80.5
Пиковый уровень, дБ | -63.0 | -63.0
Смещение DC, % | -0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.1 | +79.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.0 | +80.6
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0027 | +0.0029
Гармонические искажения + шум , % | +0.0231 | +0.0233
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0208 | +0.0208

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0277 | +0.0275
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0245 | +0.0241

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -80 | -81
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -80 | -81
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -76 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0280 | 0.0282
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0280 | 0.0285
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0282 | 0.0276