### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.8 дБ / -1.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -85.7 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 85.8 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0045 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -76.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.017 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -85.4 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.016 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.91, +0.01 | -0.83, +0.09
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.01 | +0.03, +0.09

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -84.8 | -84.5
Мощность RMS, дБ (A) | -86.0 | -85.4
Пиковый уровень, дБ | -69.5 | -68.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.8 | +84.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +86.0 | +85.7
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0043 | +0.0048
Гармонические искажения + шум , % | +0.0158 | +0.0158
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0151 | +0.0152

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0173 | +0.0170
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0148 | +0.0144

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -82
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -85 | -84
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0163 | 0.0163
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0160 | 0.0156
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0162 | 0.0162