### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.7 дБ / -1.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.06 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -90.0 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 90.5 | Очень хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0039 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.013 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -87.0 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.011 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.02 | -0.21, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.02 | +0.02, +0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -89.5 | -88.7
Мощность RMS, дБ (A) | -90.9 | -89.1
Пиковый уровень, дБ | -61.4 | -58.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +89.5 | +89.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +90.9 | +90.2
Смещение DC, % | +0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0039 | +0.0038
Гармонические искажения + шум , % | +0.0120 | +0.0121
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0119 | +0.0118

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0124 | +0.0127
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0106 | +0.0107

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -72
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -89 | -83
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -81

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0107 | 0.0105
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0106 | 0.0104
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0108 | 0.0105