### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.4 дБ / 0.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -81.5 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 81.5 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0029 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.7 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.024 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.4 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.024 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.92, +0.01 | -0.94, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.01 | -0.07, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -80.4 | -80.7
Мощность RMS, дБ (A) | -81.2 | -81.8
Пиковый уровень, дБ | -64.4 | -64.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +80.4 | +80.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +81.3 | +81.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0030 | +0.0028
Гармонические искажения + шум , % | +0.0205 | +0.0203
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0184 | +0.0184

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0240 | +0.0238
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0212 | +0.0209

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -79
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -81 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0240 | 0.0242
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0240 | 0.0238
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0242 | 0.0242