### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.6 дБ / -0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -85.7 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 85.8 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0028 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.016 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -81.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.015 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.02 | -0.20, +0.12
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | +0.04, +0.12

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -84.4 | -85.2
Мощность RMS, дБ (A) | -84.9 | -86.6
Пиковый уровень, дБ | -54.7 | -55.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.1 | +85.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +85.2 | +86.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0028 | +0.0027
Гармонические искажения + шум , % | +0.0138 | +0.0137
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0126 | +0.0124

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0163 | +0.0158
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0143 | +0.0140

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -80 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0153 | 0.0147
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0153 | 0.0151
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0155 | 0.0150