### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.6 дБ / -1.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -68.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 68.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.014 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -62.3 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.103 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -62.7 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.089 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.53, +0.11 | -0.46, +0.14
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.03 | -0.05, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -67.3 | -67.2
Мощность RMS, дБ (A) | -68.3 | -68.2
Пиковый уровень, дБ | -51.5 | -51.7
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +67.3 | +67.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +68.4 | +68.2
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0139 | +0.0150
Гармонические искажения + шум , % | +0.0857 | +0.0865
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0759 | +0.0770

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1023 | +0.1037
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0932 | +0.0948

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -56 | -55
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -61 | -62
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -70

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0865 | 0.0886
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0876 | 0.0889
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0916 | 0.0932