### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.9 дБ / 1.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.07, -0.23 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -77.2 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.0 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.013 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -66.7 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.070 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.4 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.074 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.54, +0.07 | -0.04, +0.51
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.23, +0.07 | +0.22, +0.51

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.1 | -76.4
Мощность RMS, дБ (A) | -77.5 | -76.9
Пиковый уровень, дБ | -56.5 | -55.8
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.4 | +72.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +74.3 | +73.8
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0132 | +0.0135
Гармонические искажения + шум , % | +0.0484 | +0.0497
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0454 | +0.0465

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0700 | +0.0709
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0577 | +0.0588

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -60 | -63
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -72 | -73
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -75 | -75

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0674 | 0.0679
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0730 | 0.0741
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0794 | 0.0805