### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.7 дБ / -0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.07 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -76.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.4 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.022 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -63.8 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.075 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -74.8 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.095 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.33, +0.08 | -0.05, +0.30
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.08 | +0.17, +0.30

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.0 | -76.7
Мощность RMS, дБ (A) | -76.7 | -76.5
Пиковый уровень, дБ | -59.5 | -60.2
Смещение DC, % | -0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.4 | +75.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.5 | +75.3
Смещение DC, % | -0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0227 | +0.0220
Гармонические искажения + шум , % | +0.0617 | +0.0621
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0643 | +0.0643

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0748 | +0.0755
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0727 | +0.0733

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -67 | -65
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -73 | -74
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -74 | -76

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0888 | 0.0892
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0963 | 0.0960
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0992 | 0.0992