### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.6 дБ / -1.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -67.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 67.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.017 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -60.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.126 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -58.9 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.102 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.18, +0.02 | -1.11, +0.04
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.02 | -0.02, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -65.7 | -65.6
Мощность RMS, дБ (A) | -67.1 | -66.9
Пиковый уровень, дБ | -47.0 | -47.6
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +66.1 | +66.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +67.2 | +67.0
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0162 | +0.0170
Гармонические искажения + шум , % | +0.1056 | +0.1066
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0900 | +0.0908

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1254 | +0.1259
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1087 | +0.1107

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -50 | -46
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -58 | -57
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -66 | -64

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1011 | 0.1019
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1052 | 0.1067
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0984 | 0.0992