### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.1 дБ / -0.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.12, -0.35 | Хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -75.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 73.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.032 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -64.4 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.086 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -71.7 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.084 | Хорошо
Общая оценка |  | Средне

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -3.63, +0.12 | -3.13, +0.56
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.35, +0.12 | +0.13, +0.56

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.8 | -75.2
Мощность RMS, дБ (A) | -76.2 | -75.6
Пиковый уровень, дБ | -57.2 | -56.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.0 | +72.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +73.6 | +73.1
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0312 | +0.0318
Гармонические искажения + шум , % | +0.0650 | +0.0665
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0596 | +0.0610

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0850 | +0.0865
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0735 | +0.0751

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -66 | -70
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -71 | -71
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -75 | -76

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0818 | 0.0834
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0832 | 0.0847
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0857 | 0.0863