### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.07, -0.51 | Хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -80.4 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 81.2 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.010 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.028 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.3 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.023 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.99, +0.07 | -2.19, -0.14
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.51, +0.07 | -0.73, -0.14

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.9 | -79.1
Мощность RMS, дБ (A) | -81.1 | -79.8
Пиковый уровень, дБ | -62.2 | -61.6
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +80.5 | +79.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +82.0 | +80.5
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0095 | +0.0108
Гармонические искажения + шум , % | +0.0202 | +0.0231
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0180 | +0.0222

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0260 | +0.0295
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0223 | +0.0265

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -67
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -76 | -73
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -59

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0213 | 0.0255
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0203 | 0.0257
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0214 | 0.0263