### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -74.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.7 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0086 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.7 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.051 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -68.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.043 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.27, +0.01 | -0.30, -0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.01 | -0.10, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -73.0 | -73.1
Мощность RMS, дБ (A) | -74.3 | -74.4
Пиковый уровень, дБ | -55.5 | -55.1
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +73.7 | +73.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +74.7 | +74.8
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0087 | +0.0086
Гармонические искажения + шум , % | +0.0456 | +0.0455
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0367 | +0.0365

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0504 | +0.0506
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0456 | +0.0455

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -57 | -56
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -69 | -66
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0412 | 0.0411
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0436 | 0.0435
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0456 | 0.0454