### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.7 дБ / -2.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.17 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -76.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.046 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -63.0 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.091 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.4 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.109 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.78, +0.08 | -0.50, +0.29
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.17, +0.08 | +0.08, +0.29

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.2 | -76.9
Мощность RMS, дБ (A) | -77.0 | -76.7
Пиковый уровень, дБ | -60.4 | -59.9
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.8 | +75.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.7 | +75.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0460 | +0.0464
Гармонические искажения + шум , % | +0.0699 | +0.0707
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0702 | +0.0711

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0907 | +0.0918
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0932 | +0.0941

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -74 | -75
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -76 | -76

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1057 | 0.1069
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1086 | 0.1098
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1106 | 0.1114