### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -5.1 дБ / -5.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.06, -0.18 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -73.9 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.0 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.014 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -67.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.049 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -67.9 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.049 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.28, +0.05 | -0.45, -0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.03 | -0.18, -0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -74.0 | -73.8
Мощность RMS, дБ (A) | -74.0 | -73.8
Пиковый уровень, дБ | -62.0 | -61.4
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +74.2 | +73.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +74.1 | +73.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0143 | +0.0134
Гармонические искажения + шум , % | +0.0418 | +0.0428
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0424 | +0.0432

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0482 | +0.0495
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0473 | +0.0489

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -73 | -76
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -67 | -67
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -57

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0478 | 0.0494
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0469 | 0.0499
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0502 | 0.0522