### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.4 дБ / 0.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.04 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -86.6 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 86.8 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0030 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -77.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.017 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.1 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.015 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.02 | -0.27, +0.04
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.02 | -0.04, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.1 | -85.2
Мощность RMS, дБ (A) | -86.6 | -86.6
Пиковый уровень, дБ | -56.2 | -58.3
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.3 | +85.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +86.8 | +86.9
Смещение DC, % | +0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0032 | +0.0028
Гармонические искажения + шум , % | +0.0151 | +0.0154
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0139 | +0.0138

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0178 | +0.0161
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0143 | +0.0142

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -69 | -68
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -79

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0151 | 0.0149
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0147 | 0.0144
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0146 | 0.0148