### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.6 дБ / -1.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.25, -0.33 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -86.6 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 86.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0029 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.023 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.013 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.15, +0.04 | -0.46, -0.25
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.04, +0.04 | -0.33, -0.25

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.7 | -85.7
Мощность RMS, дБ (A) | -86.6 | -86.6
Пиковый уровень, дБ | -63.6 | -64.6
Смещение DC, % | +0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.8 | +85.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +86.6 | +86.6
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0031 | +0.0026
Гармонические искажения + шум , % | +0.0109 | +0.0110
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0102 | +0.0102

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0248 | +0.0216
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0125 | +0.0128

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -75
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -80 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0122 | 0.0126
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0124 | 0.0134
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0123 | 0.0127