### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.3 дБ / 0.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.02 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -81.8 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 81.7 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0027 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.025 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -81.1 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.025 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.91, +0.01 | -0.89, +0.04
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.01 | -0.02, +0.04

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -80.6 | -80.6
Мощность RMS, дБ (A) | -81.8 | -81.7
Пиковый уровень, дБ | -63.9 | -63.8
Смещение DC, % | +0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +80.5 | +80.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +81.6 | +81.8
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0028 | +0.0027
Гармонические искажения + шум , % | +0.0217 | +0.0217
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0199 | +0.0199

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0252 | +0.0253
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0221 | +0.0219

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -78 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -80 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -79

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0247 | 0.0239
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0247 | 0.0239
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0250 | 0.0253