### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -88.9 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 88.9 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0036 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.013 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -88.4 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.013 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.55, +0.02 | -0.55, +0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.01 | -0.03, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -87.6 | -87.6
Мощность RMS, дБ (A) | -88.9 | -88.9
Пиковый уровень, дБ | -69.5 | -69.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +87.7 | +87.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +89.0 | +88.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0037 | +0.0036
Гармонические искажения + шум , % | +0.0123 | +0.0123
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0115 | +0.0115

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0134 | +0.0134
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0116 | +0.0116

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -85 | -84
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -87 | -87
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0130 | 0.0131
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0125 | 0.0125
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0126 | 0.0123