### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.3 дБ / -0.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.11 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -85.0 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 85.2 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0074 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -77.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.014 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -87.9 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.074 | Хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.33, +0.04 | -1.24, +0.06
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.11, +0.02 | -0.05, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.3 | -85.1
Мощность RMS, дБ (A) | -85.0 | -85.0
Пиковый уровень, дБ | -68.2 | -67.5
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.4 | +85.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +85.2 | +85.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0073 | +0.0076
Гармонические искажения + шум , % | +0.0119 | +0.0122
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0127 | +0.0130

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0135 | +0.0141
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0139 | +0.0142

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -85 | -87
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -87 | -87
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0132 | 0.0133
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0133 | 0.0134
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1964 | 0.1971