### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.9 дБ / -1.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.15 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -89.3 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 89.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0026 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -82.9 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.010 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.7 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0091 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.32, +0.03 | -1.20, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.15, +0.03 | -0.04, +0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -88.1 | -88.3
Мощность RMS, дБ (A) | -89.3 | -89.2
Пиковый уровень, дБ | -63.1 | -61.7
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +88.9 | +88.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +89.5 | +89.2
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0025 | +0.0027
Гармонические искажения + шум , % | +0.0078 | +0.0079
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0072 | +0.0071

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0105 | +0.0102
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0092 | +0.0088

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -80 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -80 | -84

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0090 | 0.0089
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0091 | 0.0091
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0096 | 0.0089