### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.14 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -87.4 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 87.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0081 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -77.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.015 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -88.9 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.042 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.48, +0.01 | -0.41, +0.09
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.01 | -0.06, +0.09

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -87.5 | -87.5
Мощность RMS, дБ (A) | -87.5 | -87.4
Пиковый уровень, дБ | -62.4 | -62.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +87.5 | +87.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.6 | +87.6
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0080 | +0.0082
Гармонические искажения + шум , % | +0.0109 | +0.0111
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0125 | +0.0128

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0149 | +0.0154
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0140 | +0.0143

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -89 | -86
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -79

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0341 | 0.0356
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0364 | 0.0376
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0524 | 0.0540