### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.9 дБ / -1.9 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.04, -0.26 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -88.5 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 88.4 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0027 | Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -81.5 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.011 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -87.2 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.011 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.81, +0.06 | -0.68, +0.12
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.26, +0.04 | -0.15, +0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -87.2 | -87.2
Мощность RMS, дБ (A) | -88.5 | -88.5
Пиковый уровень, дБ | -70.3 | -70.3
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +87.1 | +87.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +88.5 | +88.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0025 | +0.0029
Гармонические искажения + шум , % | +0.0092 | +0.0093
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0084 | +0.0085

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0109 | +0.0107
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0093 | +0.0092

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -80 | -80
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -87 | -85
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -82 | -85

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0109 | 0.0107
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0104 | 0.0107
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0108 | 0.0106