### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.6 дБ / -1.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.16 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -74.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.019 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.039 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.5 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.042 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.62, +0.05 | -0.50, +0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.16, +0.03 | -0.06, +0.08

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.5 | -75.3
Мощность RMS, дБ (A) | -74.7 | -74.5
Пиковый уровень, дБ | -57.7 | -57.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.5 | +75.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +74.7 | +74.5
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0189 | +0.0197
Гармонические искажения + шум , % | +0.0334 | +0.0342
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0365 | +0.0375

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0388 | +0.0396
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0421 | +0.0428

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -77 | -74
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -81 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -70

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0346 | 0.0355
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0446 | 0.0458
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0457 | 0.0471