### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.6 дБ / -4.6 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -84.1 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 84.3 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0067 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -76.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.016 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -77.1 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.016 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.01 | -0.29, +0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.08, +0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -84.1 | -84.2
Мощность RMS, дБ (A) | -84.1 | -84.1
Пиковый уровень, дБ | -62.7 | -62.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.7 | +84.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +84.3 | +84.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0067 | +0.0067
Гармонические искажения + шум , % | +0.0144 | +0.0146
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0150 | +0.0150

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0164 | +0.0161
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0163 | +0.0161

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -72 | -75
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -77 | -75
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0148 | 0.0147
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0161 | 0.0158
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0165 | 0.0164