### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.6 дБ / -1.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -77.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.0 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.0100 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -72.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.031 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.4 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.032 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.24, +0.02 | -0.13, +0.07
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | +0.02, +0.07

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -77.6 | -77.3
Мощность RMS, дБ (A) | -77.7 | -77.5
Пиковый уровень, дБ | -53.0 | -52.5
Смещение DC, % | -0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +78.1 | +77.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.2 | +77.9
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0099 | +0.0100
Гармонические искажения + шум , % | +0.0249 | +0.0253
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0247 | +0.0250

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0309 | +0.0312
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0300 | +0.0307

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -70 | -69
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -80
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -68 | -70

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0288 | 0.0297
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0318 | 0.0325
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0339 | 0.0343