### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -77.5 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 77.6 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.017 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -70.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.029 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.4 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.031 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.01 | -0.30, -0.00
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.09, -0.00

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -78.6 | -78.6
Мощность RMS, дБ (A) | -77.5 | -77.5
Пиковый уровень, дБ | -58.1 | -57.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +78.8 | +78.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +77.6 | +77.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0169 | +0.0169
Гармонические искажения + шум , % | +0.0249 | +0.0249
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0285 | +0.0285

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0286 | +0.0287
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0327 | +0.0329

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -79 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -74 | -75
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0275 | 0.0276
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0324 | 0.0326
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0340 | 0.0340