### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.09 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.2 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.022 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.038 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -79.1 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.039 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.49, +0.05 | -0.39, +0.08
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.09, +0.02 | -0.01, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.7 | -75.9
Мощность RMS, дБ (A) | -75.1 | -75.3
Пиковый уровень, дБ | -58.1 | -57.6
Смещение DC, % | -0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.7 | +76.0
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.1 | +75.4
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0216 | +0.0214
Гармонические искажения + шум , % | +0.0326 | +0.0322
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0347 | +0.0344

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0381 | +0.0381
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0406 | +0.0405

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -67 | -68
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -78 | -78
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -72

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0373 | 0.0375
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0392 | 0.0392
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0410 | 0.0400