### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.4 дБ / -0.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.10 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -75.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.4 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.022 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.1 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.044 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -77.5 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.040 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.39, +0.08 | -0.64, -0.23
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.08 | -0.39, -0.23

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.5 | -75.9
Мощность RMS, дБ (A) | -75.3 | -75.6
Пиковый уровень, дБ | -55.6 | -56.7
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.3 | +75.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.2 | +75.5
Смещение DC, % | -0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0214 | +0.0221
Гармонические искажения + шум , % | +0.0342 | +0.0347
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0348 | +0.0354

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0452 | +0.0427
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0432 | +0.0427

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -72 | -71
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -76 | -77
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -74 | -74

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0356 | 0.0355
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0425 | 0.0423
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0433 | 0.0433