### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.4 дБ / -4.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.02, -0.11 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -85.5 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 85.5 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0065 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.2 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.012 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -87.0 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.012 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | -0.18, -0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | -0.11, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -86.0 | -86.1
Мощность RMS, дБ (A) | -85.5 | -85.6
Пиковый уровень, дБ | -66.8 | -67.1
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +86.0 | +86.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +85.4 | +85.5
Смещение DC, % | +0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0067 | +0.0063
Гармонические искажения + шум , % | +0.0103 | +0.0099
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0111 | +0.0108

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0118 | +0.0116
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0126 | +0.0125

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -81
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -88 | -84
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -82 | -82

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0113 | 0.0110
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0125 | 0.0123
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0134 | 0.0133