### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.5 дБ / -4.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.01, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -84.7 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 84.8 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0052 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.5 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.014 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -89.1 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.015 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.04 | -0.33, +0.00
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.03 | -0.10, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -84.8 | -84.9
Мощность RMS, дБ (A) | -84.6 | -84.7
Пиковый уровень, дБ | -67.2 | -67.2
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +84.8 | +84.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +84.7 | +84.8
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0050 | +0.0053
Гармонические искажения + шум , % | +0.0116 | +0.0118
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0117 | +0.0120

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0140 | +0.0139
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0140 | +0.0139

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -87 | -85
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -88 | -88
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0135 | 0.0135
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0153 | 0.0156
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0153 | 0.0155