### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.3 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.05 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -74.8 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.9 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.022 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.041 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -70.1 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.042 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.20, +0.02 | -1.11, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.05, +0.02 | -0.00, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.1 | -75.1
Мощность RMS, дБ (A) | -74.7 | -74.8
Пиковый уровень, дБ | -52.9 | -52.2
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.2 | +75.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +74.8 | +75.0
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0226 | +0.0219
Гармонические искажения + шум , % | +0.0357 | +0.0350
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0374 | +0.0366

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0407 | +0.0406
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0425 | +0.0427

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -62 | -62
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -69 | -69
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0368 | 0.0370
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0434 | 0.0439
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0445 | 0.0434