### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.4 дБ / -0.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.08, -0.18 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -75.1 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.023 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.044 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -83.0 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.103 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.62, +0.08 | -1.86, -0.23
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.18, +0.08 | -0.46, -0.23

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.0 | -75.5
Мощность RMS, дБ (A) | -74.9 | -75.2
Пиковый уровень, дБ | -55.3 | -56.5
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.1 | +75.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.0 | +75.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0227 | +0.0227
Гармонические искажения + шум , % | +0.0350 | +0.0351
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0360 | +0.0360

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0451 | +0.0430
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0425 | +0.0424

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -83 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -70

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0393 | 0.0398
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0634 | 0.0631
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2046 | 0.2050