### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.3 дБ / -1.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.14 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -80.3 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 80.1 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0065 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.024 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -74.2 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.026 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.29, +0.03 | -1.20, +0.07
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.14, +0.03 | -0.05, +0.07

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.0 | -78.7
Мощность RMS, дБ (A) | -80.4 | -80.3
Пиковый уровень, дБ | -51.4 | -53.4
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.0 | +78.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.2 | +80.1
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0065 | +0.0066
Гармонические искажения + шум , % | +0.0223 | +0.0233
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0198 | +0.0204

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0242 | +0.0247
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0214 | +0.0215

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -70 | -66
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -72 | -75
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0243 | 0.0247
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0269 | 0.0269
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0266 | 0.0267