### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.1 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -70.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 70.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.028 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -64.6 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.065 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -68.5 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.068 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.23, +0.02 | -1.15, +0.05
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | -0.02, +0.05

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -71.6 | -71.6
Мощность RMS, дБ (A) | -70.5 | -70.4
Пиковый уровень, дБ | -50.2 | -50.0
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +71.5 | +71.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +70.2 | +70.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0277 | +0.0277
Гармонические искажения + шум , % | +0.0502 | +0.0505
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0587 | +0.0587

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0648 | +0.0647
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0761 | +0.0758

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -70 | -64
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -67 | -68
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -66 | -68

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0598 | 0.0599
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0699 | 0.0699
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0748 | 0.0749