### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 75.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.018 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.032 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -74.6 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.039 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.01 | -0.32, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.09, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.4 | -76.4
Мощность RMS, дБ (A) | -75.5 | -75.4
Пиковый уровень, дБ | -54.9 | -55.1
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +76.4 | +76.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +75.5 | +75.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0175 | +0.0176
Гармонические искажения + шум , % | +0.0300 | +0.0301
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0330 | +0.0331

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0318 | +0.0320
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0337 | +0.0338

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -75 | -72
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -73 | -74
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -69

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0321 | 0.0323
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0408 | 0.0410
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0426 | 0.0429