### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -78.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 78.3 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.011 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -72.3 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.028 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -85.5 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.030 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.59, +0.01 | -0.61, -0.01
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.01 | -0.05, -0.01

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -78.6 | -78.7
Мощность RMS, дБ (A) | -78.1 | -78.0
Пиковый уровень, дБ | -57.1 | -56.8
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +78.6 | +78.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +78.3 | +78.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0114 | +0.0115
Гармонические искажения + шум , % | +0.0231 | +0.0233
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0241 | +0.0244

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0284 | +0.0283
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0294 | +0.0297

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -82 | -81
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -84 | -85
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -73

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0271 | 0.0275
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0301 | 0.0301
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0325 | 0.0329