### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.03 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -86.8 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 86.9 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0045 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -78.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.015 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -89.0 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.014 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.59, +0.01 | -0.62, -0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.03, +0.01 | -0.06, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -85.2 | -85.5
Мощность RMS, дБ (A) | -86.8 | -86.7
Пиковый уровень, дБ | -68.0 | -68.1
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +85.2 | +85.6
Динамический диапазон, дБ (А) | +87.0 | +86.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0045 | +0.0045
Гармонические искажения + шум , % | +0.0138 | +0.0135
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0125 | +0.0126

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0157 | +0.0153
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0128 | +0.0130

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -91 | -88
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -87 | -89
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -81 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0139 | 0.0140
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0141 | 0.0141
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0141 | 0.0137