### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.8 дБ / -4.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -89.2 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 89.6 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0049 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -79.8 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.011 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -85.4 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.010 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.01 | -0.33, -0.02
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.10, -0.02

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -87.2 | -87.9
Мощность RMS, дБ (A) | -89.3 | -89.1
Пиковый уровень, дБ | -60.4 | -59.9
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +87.7 | +88.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +89.7 | +89.5
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0049 | +0.0048
Гармонические искажения + шум , % | +0.0115 | +0.0111
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0102 | +0.0103

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0113 | +0.0112
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0099 | +0.0101

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -80 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -84 | -85
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -80

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0105 | 0.0105
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0104 | 0.0105
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0105 | 0.0106