### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.8 дБ / -0.8 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -80.2 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 80.2 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.010 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -73.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.026 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -82.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.083 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.27, +0.04 | -1.23, +0.03
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.02 | -0.06, +0.00

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.0 | -78.8
Мощность RMS, дБ (A) | -80.2 | -80.1
Пиковый уровень, дБ | -62.5 | -62.1
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +79.2 | +78.8
Динамический диапазон, дБ (А) | +80.3 | +80.1
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0102 | +0.0107
Гармонические искажения + шум , % | +0.0221 | +0.0234
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0198 | +0.0204

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0255 | +0.0273
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0225 | +0.0232

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -81 | -77
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -82 | -82
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -77 | -77

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0238 | 0.0249
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0262 | 0.0271
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1992 | 0.1989