### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -1.2 дБ / -1.2 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.03, -0.15 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -74.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 74.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.023 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.4 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.042 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -80.2 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.097 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -1.40, +0.05 | -1.31, +0.08
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.15, +0.03 | -0.08, +0.06

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -75.0 | -74.9
Мощность RMS, дБ (A) | -74.4 | -74.4
Пиковый уровень, дБ | -55.2 | -54.5
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +75.1 | +74.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +74.5 | +74.4
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0234 | +0.0233
Гармонические искажения + шум , % | +0.0357 | +0.0358
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0381 | +0.0380

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0419 | +0.0421
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0444 | +0.0446

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -77 | -78
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -79 | -79
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -70 | -69

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0417 | 0.0418
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0453 | 0.0449
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.2057 | 0.2057