### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.8 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.25, -0.42 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -65.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 66.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.062 | Средне
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -60.1 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.130 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -63.0 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.133 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.22, +0.08 | -0.55, -0.25
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.08 | -0.42, -0.25

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -65.6 | -66.1
Мощность RMS, дБ (A) | -65.1 | -65.6
Пиковый уровень, дБ | -51.6 | -51.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +66.6 | +66.9
Динамический диапазон, дБ (А) | +66.3 | +66.7
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0620 | +0.0628
Гармонические искажения + шум , % | +0.0957 | +0.0959
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0992 | +0.0993

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1311 | +0.1295
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1392 | +0.1370

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -59 | -58
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -63 | -61
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -66 | -64

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1289 | 0.1266
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1384 | 0.1360
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1365 | 0.1345