### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -0.7 дБ / -1.1 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.28, -0.42 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -66.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 67.2 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.028 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -59.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.116 | Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.1 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.113 | Средне
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.52, +0.06 | -0.80, -0.28
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.06 | -0.42, -0.28

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -66.6 | -67.0
Мощность RMS, дБ (A) | -66.0 | -66.5
Пиковый уровень, дБ | -52.8 | -52.9
Смещение DC, % | -0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +67.3 | +67.7
Динамический диапазон, дБ (А) | +67.0 | +67.5
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0272 | +0.0283
Гармонические искажения + шум , % | +0.0947 | +0.0939
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1016 | +0.1003

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.1169 | +0.1155
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.1250 | +0.1230

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -65 | -65
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -63 | -63
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -68 | -69

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.1032 | 0.1019
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.1143 | 0.1130
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.1244 | 0.1229