### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.0 дБ / -2.4 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.07, -0.10 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -69.4 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 69.5 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.018 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -62.9 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.093 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.1 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.076 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.62, +0.07 | -1.03, -0.40
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.07 | -0.54, -0.40

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -68.9 | -69.3
Мощность RMS, дБ (A) | -69.2 | -69.6
Пиковый уровень, дБ | -52.1 | -52.8
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +68.8 | +69.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +69.2 | +69.7
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0179 | +0.0181
Гармонические искажения + шум , % | +0.0752 | +0.0754
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0711 | +0.0713

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0926 | +0.0924
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0868 | +0.0868

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -61 | -60
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -63 | -63
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -72 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0726 | 0.0736
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0803 | 0.0809
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0748 | 0.0746