### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.7 дБ / 0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.16, -0.25 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -76.3 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 76.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.012 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -69.6 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.039 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -73.9 | Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.036 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.29, +0.04 | -0.48, -0.15
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.06, +0.03 | -0.25, -0.16

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.4 | -76.6
Мощность RMS, дБ (A) | -76.2 | -76.4
Пиковый уровень, дБ | -60.6 | -60.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +76.2 | +76.4
Динамический диапазон, дБ (А) | +76.0 | +76.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0128 | +0.0122
Гармонические искажения + шум , % | +0.0319 | +0.0315
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0334 | +0.0329

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0387 | +0.0384
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0390 | +0.0388

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -76 | -75
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -73 | -73
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -73 | -73

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0368 | 0.0362
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0319 | 0.0312
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0414 | 0.0407