### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.7 дБ / 0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.07 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -75.7 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 76.8 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.025 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -68.9 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.041 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.8 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.043 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | -0.33, -0.17
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.02 | -0.26, -0.17

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -76.1 | -76.3
Мощность RMS, дБ (A) | -75.6 | -75.9
Пиковый уровень, дБ | -59.5 | -59.6
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +77.0 | +77.2
Динамический диапазон, дБ (А) | +76.7 | +76.9
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0250 | +0.0245
Гармонические искажения + шум , % | +0.0330 | +0.0325
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0361 | +0.0354

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0407 | +0.0403
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0419 | +0.0416

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -71
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -75 | -74
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -73

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0410 | 0.0406
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0416 | 0.0412
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0459 | 0.0455