### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.7 дБ / 0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.02, -0.10 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -79.0 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 79.7 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.010 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -74.0 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.026 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -75.1 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.024 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.14, +0.02 | -0.28, -0.11
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.10, +0.02 | -0.23, -0.11

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -79.6 | -79.7
Мощность RMS, дБ (A) | -79.0 | -79.1
Пиковый уровень, дБ | -62.5 | -62.2
Смещение DC, % | +0.0 | +0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +80.2 | +80.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +79.7 | +79.8
Смещение DC, % | +0.00 | +0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0100 | +0.0109
Гармонические искажения + шум , % | +0.0186 | +0.0192
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0196 | +0.0205

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0259 | +0.0269
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0269 | +0.0274

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -71 | -68
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -74 | -74
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0235 | 0.0242
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0239 | 0.0241
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0249 | 0.0252