### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 96 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -2.0 дБ / -2.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.38, -0.54 | Очень хорошо
Уровень шума, дБ (А) | -68.6 | Средне
Динамические диапазон, дБ (А) | 69.1 | Средне
Гармонические искажения, % | 0.020 | Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -63.0 | Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.099 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -64.3 | Средне
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.078 | Хорошо
Общая оценка |  | Хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.35, +0.08 | -0.80, -0.38
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.08 | -0.54, -0.38

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -68.7 | -69.1
Мощность RMS, дБ (A) | -68.4 | -68.9
Пиковый уровень, дБ | -50.9 | -52.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +69.0 | +69.5
Динамический диапазон, дБ (А) | +68.8 | +69.3
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0203 | +0.0207
Гармонические искажения + шум , % | +0.0689 | +0.0692
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0705 | +0.0705

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0989 | +0.0993
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0894 | +0.0892

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -53 | -54
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -64 | -63
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -71 | -71

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0706 | 0.0709
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0805 | 0.0804
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0814 | 0.0814