### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 16-bit, 44 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | 0.6 дБ / 0.5 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | инвертированная/инвертированная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | -0.10, -0.21 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -82.8 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 83.2 | Хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0076 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -75.3 | Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.021 | Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -78.0 | Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.018 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.37, +0.03 | -0.50, -0.10
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.07, +0.03 | -0.21, -0.10

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -82.2 | -82.2
Мощность RMS, дБ (A) | -82.8 | -82.8
Пиковый уровень, дБ | -63.5 | -63.5
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +82.0 | +82.1
Динамический диапазон, дБ (А) | +83.2 | +83.2
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0066 | +0.0086
Гармонические искажения + шум , % | +0.0177 | +0.0185
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0163 | +0.0179

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0202 | +0.0212
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0173 | +0.0178

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -74 | -73
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -77 | -77
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -78 | -78

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0170 | 0.0186
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0170 | 0.0178
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0171 | 0.0179