### Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer

Тестируемое устройство | Wave mapper
Режим работы | 24-bit, 192 kHz
Звуковой интерфейс | MME
Маршрут сигнала | External loopback (line-out - line-in)
Версия RMAA | 6.2.5
Фильтр 20 Гц - 20 кГц | ДА
Нормализация сигнала | ДА
Изменение уровня | -4.7 дБ / -4.7 дБ
Режим МОНО | НЕТ
Частота сигнала калибрации, Гц | 1000
Полярность | правильная/правильная

#### Общие результаты

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ | +0.01, -0.08 | Отлично
Уровень шума, дБ (А) | -89.9 | Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) | 90.1 | Очень хорошо
Гармонические искажения, % | 0.0037 | Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) | -80.2 | Хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % | 0.011 | Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ | -88.3 | Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % | 0.0099 | Очень хорошо
Общая оценка |  | Очень хорошо

#### Частотная характеристика

| Левый | Правый
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -0.30, +0.01 | -0.30, +0.00
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.08, +0.01 | -0.08, +0.00

#### Уровень шума

| Левый | Правый
Мощность RMS, дБ | -89.9 | -90.0
Мощность RMS, дБ (A) | -89.8 | -89.9
Пиковый уровень, дБ | -63.6 | -63.0
Смещение DC, % | -0.0 | -0.0

#### Динамический диапазон

| Левый | Правый
Динамический диапазон, дБ | +90.3 | +90.3
Динамический диапазон, дБ (А) | +90.2 | +90.1
Смещение DC, % | -0.00 | -0.00

#### Гармонические искажения + шум (-3 дБ)

| Левый | Правый
Гармонические искажения, % | +0.0037 | +0.0038
Гармонические искажения + шум , % | +0.0095 | +0.0096
Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0098 | +0.0098

#### Интермодуляционные искажения

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум, % | +0.0106 | +0.0107
Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % | +0.0100 | +0.0099

#### Взаимопроникновение стереоканалов

| Левый | Правый
Проникновение на 100 Гц, дБ | -79 | -80
Проникновение на 1000 Гц, дБ | -88 | -86
Проникновение на 10000 Гц, дБ | -79 | -79

#### Интермодуляционные искажения (переменная частота)

| Левый | Правый
Интермодуляционные искажения + шум на 5000 Гц, | 0.0098 | 0.0097
Интермодуляционные искажения + шум на 10000 Гц, | 0.0101 | 0.0099
Интермодуляционные искажения + шум на 15000 Гц, | 0.0100 | 0.0099